1. Requerimientos para instalación:
   1. Tomacorriente o extensión a menos de 1mt del puto de instalación
   2. Cable ethernet conectado a un punto de red lo suficientemente largo para alcanzar la cámara
2. Puesta en marcha
   1. Conectar la alimentación y el cable ethernet. Vera una pantalla azul con los logos del dispositivo y pasados unos minutos tendrá imagen, verifique que el icono de la derecha arriba, muestre que se ha realizado la conexión ip
   2. Si su red cuenta con DHCP, el dispositivo obtendrá una dirección IP de su segmento de red y la mostrara en la esquina superior derecha. Si no cuenta con DHCP, Configure un segmento de su red en el rango 192.168.1.x
   3. Conecte su computador a la dirección que obtuvo de su DHCP, especificando el puerto 7080 (ejemplo: 192.168.0.10:7080) o a la dirección 192.168.1.88:7080
   4. Se abrirá la interface de configuración:

Captura de pantalla de un celular

Descripción generada automáticamente

* 1. El usuario por defecto es admin y la contraseña 12345